

广州市老人院2026年其他维修和保养服务
采购项目采购公告
1、 项目概况
广州市老人院拟采用院内比选方式组织采购广州市老人院2026年其他维修和保养服务，欢迎符合资格条件的比选申请人参加。
二、项目基本情况
项目名称：广州市老人院2026年其他维修和保养服务采购项目
项目编号：2026-006A
采购方式：院内比选
预算金额：人民币42.8万元
三、采购需求
	采购包
	品目号
	品目名称
	数量
（单位）
	采购标的
	技术需求或服务要求
	预算金额（万元）

	采购包1
	C23129900
	其他维修和保养服务
	1年
	广州市老人院2026年护理交互系统设施设备维护保养服务
	详见采购方案
	人民币21万元

	采购包2
	C23120399
	其他车辆维修和保养服务
	1年
	广州市老人院2026年其他车辆维修和保养服务
	详见采购方案
	人民币21.8万元


合同履行期限：合同履行期限为1年或结算金额达到预算金额时则项目提前终止（采购包1原合同：2026年10月21日终止或结算金额达到预算金额时则项目提前终止；采购包2原合同：2026年10月7日终止或结算金额达到预算金额时则项目提前终止）。中选人不得将本项目分包/转包。
本项目可兼投但不兼中，比选申请人可对其中一个或几个采购包进行响应，比选及中选顺序为采购包1、采购包2。已获得本项目采购包1中选人资格的，如参加后面采购包2的比选文件，将不能通过该采购包的符合性审查。如某采购包出现中选人放弃中选资格或被依法认定中选无效等情形，则该采购包作废标处理，另一包组中选人则不得再次参与该采购包的比选。采购包是响应的最小单位，兼投者必须就每个采购包分别报价。
四、比选申请人的资格要求
（一）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；分支机构响应的，必须由总公司（总所）授权【依据总公司（总所）的企业法人营业执照或事业法人登记证或其他组织的营业执照或执业许可证或居民身份证等相关证照的扫描件、分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书】。
（二）比选申请人未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以比选评审小组于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。 
（三）本项目不接受联合体响应。
五、提交比选文件截止时间
2026年5月9日17时00分00秒 （北京时间）
递交地点：广州市白云区钟落潭镇新村广从十路1288号广州市老人院
递交方式：现场递交。（比选申请人在比选文件截止时间前现场递交到指定递交地点）
收件人：杨先生       
联系电话：020-87411201
六、公告期限
 2026 年4月29日至 2026年5月9日（北京时间,法定节假日除外），共 5 个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目采用纸质资料比选，比选申请人参加本项目比选需按采购文件要求提交正本、副本各一份资料。资料若为复印件须加盖公章。
2.比选申请人提交比选资料均应密封包装，注明比选文件递交日期和比选单位名称及联系方式，并加盖公章（否则比选文件视为无效）。
八、对本次比选提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名  称：广州市老人院
地  址：广州市白云区钟落潭镇新村广从十路1288号
联系方式：020-87411201
2.项目联系方式
项目联系人：钟先生
电  话：020-89912025


广州市老人院
2026年4月29日
	





广州市老人院2026年其他维修和保养服务采购项目采购方案

广州市老人院拟采用院内比选方式组织采购广州市老人院2026年其他维修和保养服务，欢迎符合资格条件的比选申请人参加。
一、项目概况
项目名称：广州市老人院2026年其他维修和保养服务采购项目
项目编号：2026-006A
预算金额：人民币42.8万元
采购方式：院内比选
	[bookmark: OLE_LINK1]采购包
	品目号
	品目名称
	数量
（单位）
	采购标的
	技术需求或
服务要求
	预算金额（万元）

	采购包1
	C23129900
	其他维修和保养服务
	1年
	广州市老人院2026年护理交互系统设施设备维护保养服务
	详见采购包1需求
	人民币21万元

	采购包2
	C23120399
	其他车辆维修和保养服务
	1年
	广州市老人院2026年其他车辆维修和保养服务
	详见采购包2需求
	人民币21.8万元



合同履行期限：合同履行期限为1年或结算金额达到预算金额时则项目提前终止（采购包1原合同：2026年10月21日终止或结算金额达到预算金额时则项目提前终止；采购包2原合同：2026年10月7日终止或结算金额达到预算金额时则项目提前终止）。中选人不得将本项目分包/转包。

本项目可兼投但不兼中，比选申请人可对其中一个或几个采购包进行响应，比选及中选顺序为采购包1、采购包2。已获得本项目采购包1中选人资格的，如参加后面采购包2的比选文件，将不能通过该采购包的符合性审查。如某采购包出现中选人放弃中选资格或被依法认定中选无效等情形，则该采购包作废标处理，另一采购包中选人则不得再次参与该采购包的比选。采购包是响应的最小单位，兼投者必须就每个采购包分别报价。
二、比选申请人的资格要求
（一）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；分支机构响应的，必须由总公司（总所）授权【依据总公司（总所）的企业法人营业执照或事业法人登记证或其他组织的营业执照或执业许可证或居民身份证等相关证照的扫描件、分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书】。
（二）比选申请人未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以比选评审小组于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。 
（三）本项目不接受联合体响应。
三、采购需求
（一）有关说明：
1.比选申请人须对本项目的采购标的进行整体响应，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的响应都被视为无效响应。
2.采购需求中标注“★”号条款为实质性条款（如有），必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，将导致比选（响应）无效。
3.采购需求中标注“▲”号条款为重要技术参数（如有），将根据评审要求影响其得分，但不作为无效比选（响应）条款。
★4.凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请比选申请人在比选响应文件中承诺在更换配件时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书（提供承诺函、格式自拟）。
★5.请比选申请人在比选文件中提供《响应承诺函》（详见附件）。
★6.请比选申请人在比选文件中提供比选申请人廉洁承诺书（详见附件）。




（采购包1）
一、基本概况
本项目是对广州市老人院上水院区现有的床头主机 1202台、房间主机 513 台、护理站主机 30 台、 护理站大屏 30 台，镇龙院区现有的床头主机 1804台、房间主机 878 台、护理站主机 36 台、 护理站大屏 10 台、配套的服务器和后台软件，133 台 POE 接入交换机以及系统软件，以及慈云康复楼三四楼116个老人床头及卫生间呼叫器系统（含 73 个对讲分机、43 个厕所分机）提供维保服务，期限为一年。
二、服务内容
	项目内容
	预算金额
	采购年限
	备注

	广州市老人院2026年护理交互系统设施设备维护保养服务
	人民币21万元
	本合同服务期为1年或结算金额达到合同金额时则项目提前终止。
	


注：本项目预算金额分为两部分，一是包含设备与系统维保服务费；二是设备维修所需的硬/配件更新（项目服务期内，采购人根据实际情况提出维修需求并按成交价结算硬/配件费用）。
三、项目维保设备清单
（一）院区护理交互系统核心设备清单
	序号
	产品名称
	规格和型号
	品牌
	数量
	单位

	1
	床头主机
	1、显示屏：尺寸 13.3 英寸， 分辨率 1920x1080，电容触摸屏。
	希科
	3006
	套

	
	
	2、4核处理器，主频 1.3GHz， 内存 2G，存储 16G。
	
	
	

	
	
	3、立体声输出，输出功率：2x1.5W。
	
	
	

	
	
	4、内置 NFC 识别模块，可通过刷卡快速识别工作人员身份。
	
	
	

	
	
	5、支持软件在线批量升级， 升级无需手工干预。
	
	
	

	2
	房间主机
	1、显示屏：尺寸 10.1 英寸， 分辨率 800x1280，电容触摸屏，可视角度 170°。
	希科
	1391
	套

	
	
	2、4核处理器，主频 1.3GHz， 内存 1G，存储 8G。
	
	
	

	
	
	3、自带声音输出，输出功率：1.5W。
	
	
	

	
	
	4、内置 NFC 识别模块，可通过刷卡快速识别工作人员身份。
	
	
	

	3
	护理站
主机
	1、显示屏： 尺寸 21.5 英寸， 分辨率 1920x1080，电容触摸屏。
	希科
	66
	套

	
	
	2、4核处理器，主频 1.8GHz， 内存 2G，存储 8G。
	
	
	

	
	
	3、支持软件在线批量升级，升级无需手工干预。
	
	
	

	4
	护理站大屏
	显示屏：55 英寸触摸液晶显示屏，分辨率 3840x2160，20 点 触 摸 ， 亮 度 （ typ ） 350cd/m²  ，可视角度 178°，整机采用防眩光玻璃面板。
	MAXHUB
	40
	套

	
	
	
	
	
	

	5
	呼叫主机
	1、10.1 英寸，分辨率1280(H)×800(V)。
	天波
	66
	台

	
	
	2、4核处理器，主频1.5GHz，内存2G，存储8G。
	
	
	

	6
	卫生间呼叫器
	1、采用防水按钮，带拉绳，方便使用。
	希科
	1538
	个

	
	
	2、数据通讯方式：有线连接。
	
	
	

	7
	配套网络设备一
	H3C LS-5560S-28S-EI/24 个10/100/1000BASE-T 电口,支 持 4 个 1G/10G BASE-X；SFP+端口（配 2 个光模块)。
	新华三
	5
	套

	
	
	
	
	
	

	8
	配套网络设备二
	S5130S-28S-PWR-HI/24x10/100/1000Base-T电口（其中4 个是combo 口);支持 802.3at/POE+ 供电标准。
	新华三
	128
	套

	9
	配套软件
	系统配套软件以及与广州市老人院养老机构综合照顾管理系统接口。
	
	2
	套


（二）慈云康复楼呼叫系统维保设备清单
	序号
	产品名称
	规格型号
	系统名称
	单位
	数量
	维保覆盖范围

	1
	对讲分机
	科技、鹏力配套型号
	床头呼叫系统
	个
	73
	慈云康复楼三、四楼

	2
	厕所分机
	科技、鹏力配套型号
	卫生间呼叫系统
	个
	43
	慈云康复楼三、四楼


说明：
（1）如遇设备型号停产，比选申请人须提供与原设备参数功能等同或更优的替代产品，替代产品的技术指标不得低于原设备的性能标准（如处理器主频、存储容量、显示屏分辨率等核心参数），并提前书面告知采购人确认。替代产品的选型需经采购人审核同意，因替代产生的额外费用（如运输、调试等）由比选申请人承担，合同总价不作调整。
（2）若需更换维保设备清单以外的配件或设备，中选人应提前向采购人提交书面申请，说明更换原因、替代产品规格型号及市场调研报价依据。单价确定方式：由采购人通过市场调查（依次按京东自营、原厂家报价）确定基准价，经双方确认后，按实际更换数量X基准价X折扣率结算，总费用不超过采购包预算限额。
四、技术/服务标准与要求：
1.中选人负责设备的软硬件维护更新。含软、硬件维护和升级、保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用（包括但不限于寄修的来回运费及更换零部件、售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见的费用等）。
★2.比选申请人须在响应时提交承诺函，内容涵盖但不限于：服务模式（设立运维服务中心、提供上门及寄修服务）、人员与时效（服务时间内至少3名技术人员参与服务，12 小时内完成故障设备维修）、费用与质量（承担寄修运费、使用同规格参数配件、维保期费用包含在预算内），承诺函格式由比选申请人自行拟定。
3.针对本项目，中选人应成立专门的技术支持小组，并指定项目负责人，建立长期、稳定的技术支持队伍。技术支持小组应由技术强、业务精的高素质专业人员组成，并提供技术支持小组成员的投标截止日之前六个月以内任意月份的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。
★4.在合同执行期间，中选人须对设备在系统扩充、设备软硬件升级等方面提供技术支持和服务。比选申请人须在响应时提交承诺函，承诺函格式自行拟定。
★5.在维保期内，中选人应负责对配套软件以及软件接口进行优化或根据采购人要求进行调整，确保系统（含慈云康复楼呼叫系统）正常运行，费用由中选人综合考虑包含在报价中。比选申请人须在响应时提交承诺函，承诺函格式自行拟定。
6.因中选人未能及时履行保修责任，在服务期内，采购人有权安排第三方对设备进行维修，所产生的维修费用全部由中选人承担。
7.在合同服务期限内，由于中选人的原因，导致本项目 1% 以上的设备不能正常提供服务超过半年的，中选人应承担违约责任，中选人应全额返还合同金额给采购人。
8.参考类似信息化项目对技术文档管理的要求，中选人应在每次设备维护、软件升级、故障处理等工作完成后，及时整理并向采购人提交详细的技术文档，双方签字确认。技术文档应包括维护记录、故障报告、升级说明等内容，文档格式应符合行业规范，便于采购人进行设备管理、运维追溯以及后续的系统优化。
五、设备与系统标准维护服务细则
中选人需为采购人提供以下服务：
1.7×24小时应急故障处置
①响应时效：设立7×24 小时服务热线响应，30 分钟内给出解决方案；紧急故障（系统瘫痪、大面积呼叫失效等涉老人安全问题）即刻响应，4小时内人员到场，12小时内完成修复；一般故障即刻响应，48小时内完成修复。
②维修标准：故障设备寄修往返运费全包，签收后12小时内修复寄回；维修前完成设备除尘保养，维修后全功能测试，确保与原系统无缝适配。
③兜底保障：未按约定时限完成维修的，采购人可委托第三方处置，全部费用由中选人承担。
2.系统软件运维
①系统bug修复、版本迭代与在线升级，确保系统稳定运行。
②按采购人要求优化系统功能、调整与养老管理系统的对接接口。
③系统数据定期备份、权限配置优化、操作日志审计，保障数据安全与合规。
④系统扩容、设备新增时提供全程技术支持，确保新设备无缝接入。
3.设备巡检工作：
①月度巡检（每月不少于1次，全年不少于12次）：全区域设备外观清洁、功能测试、线路紧固、接口检测；呼叫全流程联调；网络设备端口与供电稳定性检测；形成巡检报告提交采购人。
②季度深度保养（每季度1次）：设备固件批量升级、系统性能检测、潜在隐患排查、数据全量备份；形成深度保养报告与隐患整改方案。
③年度系统优化（服务期末1次）：全系统性能调优、台账更新、使用人员操作培训，形成年度维保总结报告。
六、服务考评
1.采购人依据采购需求中的技术/服务标准、设备与系统标准维护服务细则等内容，对中选人服务质量进行考核评估，评估为每季度评估，每季度评估结果与服务费挂钩。考核内容详见附件1：《季度维保服务考评表》。
2.采取百分制对中选人维保质量作出总体考核评估，每季度的基准分满分为100分。
（1）考评结果分大于等于90分，不扣罚当季服务费用。
（2）60分≤考评结果分≤89分，每扣1分对应扣罚当月服务费500元；列举：某季得分87分，扣罚500元×（100分－87分）＝6500元。
（3）考评结果分＜60分，除按前述条款（第2条扣罚标准，每扣1分对应扣罚当月服务费500元，当季服务费扣完即止）进行费用扣罚及支付应付费用外，采购人有权解除合同。
（4）扣罚费用从当季度应支付费用中直接扣除。
七、报价方式及付款方式
（一）报价方式
★1.比选申请人对单价基准价报出统一的折扣率（单位：%，精确到小数点后2位）。响应折扣率必须为固定报价，不接受区间报价（如80%-90%），0＜折扣率≤100％。比选申请人在本包组“广州市老人院2026年护理交互系统设施设备维护保养服务报价单”（详见附件2）上报出统一的折扣率，该折扣率适用于清单内的每一项产品。（清单外配件同享折扣率（%））
2.报价应包含上门服务费、税价、所有零配件的采购、设备检测、通过验收、伴随服务、质保期保障等相关成本费用，以及完成本采购包及合同实施过程中应预见和不可预见的其它一切费用。
（二）付款方式
1.按季度支付：采购人每季度收到中选人的服务报告、发票及支付申请后5个工作日内办理支付手续，支付设备维保服务费（即________元/月×3个月），最终支付金额以当季《季度维保服务考评表》的考评结果为依据（考评结果对应的扣款规则按本合同约定执行）。
2.硬/配件更新费用：按实际更换数量×单价基准价×折扣率进行计算，随季度款项同步支付。清单外配件的单价基准价需由采购人依次按京东自营的零售单价截图、原厂家报价确定，经双方签字确认后作为结算依据；若中选人对基准价有异议，应在3个工作日内提出书面复核申请，否则视为认可。
3.采购人使用财政资金支付，采购人向财政部门申请付款之日视为采购人按照合同约定履行付款义务。因财政支付审批流程及办理手续或当年广州市财政投资安排经费不足以支付当期全额应付款时而造成项目支付进度有所推延，而导致采购人逾期付款的，采购人不承担逾期付款违约责任；中选人须对此予以理解，且不得以此为由停止或拒绝履行合同义务。




附件1
季度维保服务考评表
	序号
	考核项目
	考核标准
	考核内容
	扣分

	1
	响应及时性（30 分）
	故障响应时间（20分）:紧急故障 12 小时内修复，一般故障 48 小时内修复
	紧急故障每超1小时扣5分/次，一般故障超时扣3分/次
	

	
	
	服务热线响应（10分）： 7×24 小时热线响应，30 分钟内给出解决方案
	未及时响应扣2分/次，未提供方案扣5分/次
	

	2
	维修质量（30 分）
	设备完好率≥99%（15分）
	每降1%扣3分
	

	
	
	季度故障复发率≤5%（15分）
	每增1%扣3分
	

	3
	预防性维护（20 分）
	月度巡检执行（10分）：每月至少 1 次现场巡检，提交巡检报告
	少1次扣3分/次，报告缺漏扣5分/次
	

	
	
	隐患处理（10分）：
主动发现并处理系统隐患，避免故障发生
	隐患处理不及时扣5分/次
	

	4
	文档管理（20 分）
	维护记录（10分）：
完整记录故障处理、配件更换等信息
	记录不完整扣2分/次，未记录扣5分/次
	

	
	
	报告提交（10分）：
每月5日前提交月检报告，季度结束10日内提交季度报告
	延迟提交扣1分/日，未提交扣10分/次
	

	6
	得分
	

	备注：1、若因中选人误操作发生各类安全事故或设备损坏事故，所有损失由中选人承担。

	考评员签名：                              

	中选人签名：

	考核日期：



附件2：
	广州市老人院2026年护理交互系统设施设备维护保养服务报价单

	公司名称（盖章）：                         报价日期：    年    月    日

	备注：若需更换维保设备清单以外的配件或设备，中选人应提前向采购人提交书面申请，说明更换原因、替代产品规格型号及市场调研报价依据。单价确定方式：由采购人通过市场调查（依次按京东自营的零售单价、原厂家报价）确定单价基准价，经双方确认后，按实际更换数量×单价基准价×折扣率进行结算，总费用不超过采购包预算限额。

	一、维修设备需求清单

	序号
	产品名称
	规格和型号
	品牌
	单位
	单价基准价（元）

	1
	床头主机
	1、显示屏：尺寸 13.3 英寸， 分辨率 1920x1080，电容触摸屏。
	希科
	套
	1355


	
	
	2、4核处理器，主频 1.3GHz， 内存 2G，存储 16G。
	
	
	

	
	
	3、立体声输出，输出功率：2x1.5W。
	
	
	

	
	
	4、内置 NFC 识别模块，可通过刷卡快速识别工作人员身份。
	
	
	

	
	
	5、支持软件在线批量升级， 升级无需手工干预。
	
	
	

	2
	房间主机
	1、显示屏：尺寸 10.1 英寸， 分辨率 800x1280，电容触摸屏，可视角度 170°。
	希科
	套
	965


	
	
	2、4核处理器，主频 1.3GHz， 内存 1G，存储 8G。
	
	
	

	
	
	3、自带声音输出，输出功率：1.5W。
	
	
	

	
	
	4、内置 NFC 识别模块，可通过刷卡快速识别工作人员身份。
	
	
	

	3
	护理站
主机
	1、显示屏： 尺寸 21.5 英寸， 分辨率 1920x1080，电容触摸屏。
	希科
	套
	4000


	
	
	2、4核处理器，主频 1.8GHz， 内存 2G，存储 8G。
	
	
	

	
	
	3、支持软件在线批量升级，升级无需手工干预。
	
	
	

	4
	护理站大屏
	显示屏：55 英寸触摸液晶显示屏，分辨率 3840x2160，20 点 触 摸 ， 亮 度 （ typ ） 350cd/m²  ，可视角度 178°，整机采用防眩光玻璃面板。
	MAXHUB
	套
	11000


	
	
	
	
	
	

	5
	呼叫主机
	1、10.1 英寸，分辨率1280(H)×800(V)。
	天波
	台
	4320

	
	
	2、4核处理器，主频1.5GHz，内存2G，存储8G。
	
	
	

	6
	卫生间呼叫器
	1、采用防水按钮，带拉绳，方便使用。
	希科
	个
	88


	
	
	2、数据通讯方式：有线连接。
	
	
	

	7
	配套网络设备一
	H3C LS-5560S-28S-EI/24 个10/100/1000BASE-T 电口,支 持 4 个 1G/10G BASE-X；SFP+端口（配 2 个光模块)。
	新华三
	套
	5130


	
	
	
	
	
	

	8
	配套网络设备二
	S5130S-28S-PWR-HI/24x10/100/1000Base-T电口（其中4 个是combo 口);支持 802.3at/POE+ 供电标准。
	新华三
	套
	6700

	二、设备维保服务

	1
	设备维保服务费
	院区护理交互系统核心设备维保+慈云康复楼呼叫系统设备维保
	
	月
	13000

	备注：
单价基准价包含上门服务费、税价、所有零配件的采购、设备检测、通过验收、伴随服务、质保期保障等相关成本费用，维修配件质保期不少于三年。

	对单价基准价报出的统一折扣率报价：        %















（采购包2）
一、基本概况
广州市老人院上水院区位于白云区钟落潭镇广从十路1288号，镇龙院区位于广州市黄埔区新龙镇广汕八路988号，其中上水院区电瓶车15辆，镇龙院区电瓶车8辆。为确保以上车辆正常行驶，拟采购电瓶车维保服务，在实际维保期服务期间，中选人需根据采购人需求，提供维保服务包括但不限于以下98项配件。如超出下列需求清单的维修配件，则依次按照以京东官网（首选自营店）同类商品当天的零售价格、设备原厂家报价（须经采购人确认）作为单价基准价，并同意按照约定的付款方式及价格进行结算。
二、服务内容
	项目内容
	预算金额
	采购年限
	备注

	广州市老人院2026年其他车辆维修和保养服务
	人民币21.8万元
	本合同项目期为1年或结算金额达到合同金额时则项目提前终止。
	


本项目预算价包含两部分，一是包含电瓶车保养共四季度的服务费；二是电瓶车维修所需的零配件费用（项目服务期内，采购人根据实际情况提出维修需求并按成交价结算零配件费用，同类型设备遇多次维修的可多次更换零配件，零配件更换总价不超预算总价为准）。
三、服务需求
1.设备清单
	院区
	名称
	规格
	数量（台）

	上水院区
	五羊绿通十四座封闭式观光车
	LT-S14.C
	2

	
	五羊绿通两座厢式货车
	DT1-D1
	3

	
	五羊绿通巡逻车
	LT-GDS
	1

	
	郎晴电动车
	LQ-F122M
	6

	
	五羊绿通
	LT-S2.C.HX
	2

	
	五羊绿通
	LT-S2.HX
	1

	
镇龙院区


	五羊绿通十四座封闭式观光车
	LT-S14.C
	2

	
	玛西尔两座厢式货车
	DT1-D1
	2

	
	五羊绿通两座厢式货车
	DT1-D1
	1

	
	五羊绿通巡逻车
	LT-GDS
	2

	
	郎晴电动车
	LQ-F122M
	1


2.电瓶车维修和保养需求清单
	一、电瓶车维修零配件需求清单

	序号 
	配件名称
	规格
	单位

	1
	电瓶车（绿通）专用电控
	48V
	个

	2
	电瓶车（绿通）专用电控
	72V
	个

	3
	电量表
	48V
	个

	4
	电量表
	72V
	个

	5
	KDS 电机
	48V
	个

	6
	KDS 电机
	72V
	个

	7
	电瓶车（绿通）专用交流电机
	4kW
	个

	8
	电瓶车（绿通）专用交流电机
	5kW 
	个

	9
	电瓶车（绿通）专用交流电机
	7.5kW
	个

	10
	智能充电机
	48V 
	个

	11
	智能充电机
	72V
	个

	12
	电瓶车（绿通）专用免维护电池
	6V-170Ah
	个

	13
	电瓶车（绿通）专用免维护电池
	6V-200Ah
	个

	14
	DCDC 转换器
	48V
	个

	15
	DCDC 转换器
	72V
	个

	16
	直流接触器(天义)
	48V
	个

	17
	直流接触器(天义)
	72V
	个

	18
	国产电锁
	801
	个

	19
	电池连接线/长
	长度＞50cm　
	组

	20
	电池连接线/短
	长度＞50cm 　
	组

	21
	充电插座线路总成
	　
	套

	22
	碳刷架
	　
	套

	23
	电控盖板
	　
	个

	24
	前保险杠
	　
	个

	25
	遮阳帘下锁板
	　
	个

	26
	助力方向系统
	　
	个

	27
	钢圈(轮毂)
	12寸
	个

	28
	钢圈(轮毂)
	13寸
	个

	29
	后排座垫（长座垫）
	尺寸：约118cmx48cm，实际尺寸按采购人需求
	个

	30
	司机座垫（方座垫）
	尺寸：约44x47cm，实际尺寸按采购人需求
	个

	31
	靠背
	尺寸：约111x38cm，实际尺寸按采购人需求
	个

	32
	刹车毂
	内径约160mm　
	个

	33
	刹车毂
	内径约180mm　
	个

	34
	刹车片
	　
	个

	35
	制动器总成
	左　
	个

	36
	制动器总成
	右
	个

	37
	车轮（含钢圈）
	　
	个

	38
	轴承
	6204等
	个

	39
	轴承座总成
	
	个

	40
	悬挂衬套
	
	个

	41
	摇臂心轴
	
	个

	42
	摇臂油封
	
	个

	43
	摇臂
	
	个

	44
	摇臂总成
	
	个

	45
	平衡杠总成
	
	个

	46
	羊角轴轴承套
	
	个

	47
	轴承座油封
	
	个

	48
	羊角主销（含铜套）
	
	个

	49
	羊角轴油封
	
	个

	50
	羊角轴总成
	左
	个

	51
	羊角轴总成
	右
	个

	52
	前减震器(含弹簧)
	
	个

	53
	后减震器(含弹簧)
	
	个

	54
	后桥油封
	
	个

	55
	后桥总成
	
	个

	56
	前围罩
	
	个

	57
	刹车线
	
	个

	58
	油门主轴
	
	个

	59
	油门踏板
	
	个

	60
	微动开关 
	
	个

	61
	加速器传感器
	
	个

	62
	加速器总成
	
	个

	63
	方向机
	
	个

	64
	方向机防尘胶套
	
	个

	65
	电池卡条螺杆
	
	个

	66
	前减震器上轴套
	
	个

	67
	后减震器上轴套
	
	个

	68
	C型轮毂螺母
	
	个

	69
	前罩锁条胶
	
	个

	70
	JK410钥匙开关
	JK410
	个

	71
	充电插头/新
	圆形(Y-60)
	个

	72
	充电插座/新
	圆形(Y-60)
	个

	73
	直角方向机总成
	
	套

	74
	前摆臂总成
	
	套

	75
	板簧座
	
	套

	76
	U型螺栓螺母
	
	套

	77
	手刹刀
	
	套

	78
	固定驻车块
	
	个

	79
	万向节
	
	套

	80
	后视镜
	
	个

	81
	车灯
	
	个

	82
	雨刮电机总成
	
	套

	83
	前挡风玻璃
	
	件

	84
	车窗（玻璃门）
	左/右
	件

	85
	车窗合页
	
	个

	86
	挡泥板
	
	件

	87
	座位扶手
	
	件

	88
	液压杆
	
	条

	89
	液压油缸
	长
	条

	90
	液压油缸
	短
	条

	91
	液压油
	
	L

	92
	液压尾板电机
	
	个

	93
	液压尾板油管
	
	条

	94
	刹车油（1升）
	
	支

	95
	刹车排空
	
	次

	96
	刹车总泵
	
	个

	97
	车门锁体
	
	个

	98
	车门锁芯
	
	个

	99
	刹车鼓
	
	个

	100
	前进后退开关
	
	个

	101
	方向助力控制盒
	
	个

	102
	玻璃门合页
	
	个

	103
	155R12轮胎
	
	条

	104
	助力管柱
	
	个

	105
	球磨方向机
	
	个

	106
	前桥稳定拉杆
	
	个

	107
	铅酸水电池
	6V-170Ah
	个

	108
	12V小风扇
	
	个

	109
	主接触器
	
	个

	二、保养服务清单

	序号 
	名称
	规格
	单位

	1
	季度保养服务费
	每季度1次保养服务（包括全部电瓶车）
	次



四、总体要求
1.本项目中选人负责：①两院区其他车辆每季度的保养服务（服务期内共计4次）；②电瓶车应急维修，所需的零配件费用根据中选人报价折扣率x单价基准价为结算价并据实结算（包括管理费、税费、工具费、上门费、交通费、人员费等涉及电瓶车维修的一切费用）。
2.中选人在维修过程中所需更换的设备零配件和设备的正常运行和维护必不可少的其他材料费用均含在成交价中，执行项目有关的环境保护、公共安全保护、售后服务等所需费用均含在成交价中，项目执行过程中采购人不再额外支付其他附属费用。
★3.中选人安排的维修保养服务人员应具有有效的特种作业操作证（电工，作业类别编码：01-02低压电工）。(比选申请人提供证件复印件)
五、电瓶车维保要求
（一）质量要求 
1.维修作业中应严格执行安全操作规范、防火规范，按期保质完成维修任务，确保维修后车辆符合国家及行业相关安全标准，不得因维修质量问题导致安全隐患。
2.严格执行有关维修作业现场管理的规定，不得污染环境，保证维修作业现场清洁，项目完成后中选人负责清扫维修作业现场，做到工完、料尽、场地清。
3.维修所用零配件、耗材须为合格正品，符合原厂或同等质量标准，严禁使用假冒伪劣、翻新、“三无”产品。更换配件前应提前告知采购人，经确认后方可更换。
4.建立维修台账，详细记录维修时间、故障原因、维修内容、更换配件、质保期限等信息，定期向采购人报送维保记录。
5.维修完成后应进行安全检测与试运行，确保车辆制动、转向、电气系统、电池等关键部位正常可靠，验收合格后方可交付使用。
6.在保修期内出现因维修或配件质量问题的，应无偿返修、返工或更换，中选人并承担由此产生的一切责任与费用。
（二）具体保养服务要求内容：
	项目
	电瓶车保养内容

	蓄
电
池
维
护
	1、清除电池表面脏物。

	
	2、检查电池是否充满电。（测比重、看电压表、看电瓶内气泡）

	
	3、紧固电瓶极柱螺栓。

	
	4、测量电池放电性能。

	
	5、测量电瓶液比重，确保维持在正常范围。

	
	6、检查电解液液面高度，电解液不足则补充蒸馏水。

	充 电 器
	1、观察充电机工作情况，检查充电机插座发热情况。

	
	2、清除壳体灰尘，严禁有水进入。

	电

控

电

机
	1、在断电状态下检查各连接点的紧固。

	
	2、清理外部灰尘。

	
	3、检查接触器触点。

	
	4、查看是否有水进入，查看发热状况。

	
	5、检查电机碳刷的磨损情况。

	
	6、检测加速踏板是否灵活可靠，回位。

	
	7、检测离合器踏板自由行程。

	
	8、检查制动鼓、摩擦片磨损情况。

	
	9、检查制动液液面高度。

	底 盘 和 车 身
	1、检测制动软管和管道(漏油、损坏)。

	
	2、检测轮胎及紧固螺母(胎面磨损、气压、螺母的松紧度)。

	
	3、紧固传动轴螺栓。

	
	4、检查减震器(漏油，无弹性，异响)

	
	5、检查更换变速箱及后桥齿轮油(磨合期)。

	
	6、清洁车身、座椅表面。（锈蚀程度、亮度、水渍、泥渍、破洞、划痕等影响外观的因素）

	
	7、检查前后悬架(松紧度、异响、破裂)。

	
	8、方向机、轮毂轴承加注润滑油。

	
	9、检查车灯等部件是否正常工作。


（三）维修响应时间要求
1.普通报修：即不影响车辆的正常行驶，不影响转运任务的故障报修，中选人在接到采购人的维修指令（含电邮电话通知）或日常零星维修服务单后，应在24小时内响应，可在采购人约定的时间内安排维修和作业。但要求从中选人响应报修到完成维修最多不能超过48小时。
2.紧急报修：如车辆突发故障等会较大影响到正常行驶的项目（除特殊维修项目外），中选人在接到采购人的维修指令后，要求3小时内响应，6小时内安排维修人员到达维修作业现场，12小时内完成维修工作。
（四）验收标准与保修期要求
1.验收：经维修后，能满足使用要求，并通过采购人使用部门签字（反馈意见为“满意、一般、不满意”）。
2.保修期：中选人所更换的零配件的保修期不少于3个月 ，除人为破坏及人力不可抗拒之外均由中选人负责。
3.中选人提供五大配件：电控、电池、电机、充电器、后桥实行12个月免费维修（人为损坏及不可抗力除外）。
4.使用同类型产品配件替代原产品配件时，除须经采购人确认同意后使用，中选人需保证替代产品不低于原产品技术特性。
（五）环境保护的特别要求
1.维修废料必须由中选人自行负责运出院外处理，对有毒有害危险废弃物必须按环境保护有关规定进行处理和完整记录，所有处理费用已含于成交价中。
2.中选人需做好维修和清洗相关环境保护工作，不影响采购人的正常工作。
（六）公共安全的要求
1.中选人除必须遵守国家及地方政府有关部门关于公共安全、治安、公共卫生、劳动保护、安全生产、消防安全、应急管理等法律法规及标准规范外，还必须严格遵守采购人的保卫安全、现场管理、保密等相关规定。
2.中选人应自行负责项目实施全过程的现场安全管理、人员安全防护、设备设施安全运行及应急处置工作，承担因自身管理不善、操作不当、安全措施不到位等引发的一切安全责任、法律责任及经济损失。
3.中选人须接受采购人的安全监督与检查，对发现的安全隐患应按要求及时整改到位。
（七）服务时限考核要求
1.如中选人对采购人发出的维修指令未能按上述“3.维修响应时间要求”规定进行响应及维修的：
（1）普通报修不能及时响应的：一个自然月内，如果出现1次，则每次扣罚500元；如果出现3次，则每次扣罚800元。本项报修的不及时响应情况，不得超过3次，如超过，在每次扣罚800元后再扣罚当季度支付费用的5%。
（2）紧急报修不能及时响应的：一个自然月内，如果出现1次，则每次扣罚1000元。如果出现2次，则每次扣罚1500元。本项报修的不及时响应情况，不得超过2次，如超过，在每次扣罚1500元后再扣罚当季度支付费用的5%。
（3）一年内，如中选人对普通报修响应不及时累计超过20次或中选人对紧急报修响应不及时累计超过10次，则采购人有权要求赔偿由此给采购人造成的损失并按政府采购相关规定处理。
2.签订合同后，中选人对采购人车辆的维修作业中所使用的材料（包括配件、成品）必须经过采购人认可方能使用。
3.签订合同后，如有一方因不可抗力因素需提前终止合同，应提前三个月通知对方，双方终止合同并协商交接事项，不需支付违约金及补偿金。如不及时通知对方，擅自单方终止合同的，应赔偿对方违约金1万元，以补偿对方的损失。
（八）维修服务评价
1.评价方法
车辆零星维修服务的综合评价，具体方法为：统计采购人对中选人每一份维修单满意度的评价（“满意、一般、不满意”），统计结果如满意度评价前两项占总份数百分比超过70%，即满意率超过70%，则评价档次为合格；如满意率超过80%，则评价档次为良好；如满意率超过90%，则评价档次为优秀。
2.合同结束综合评价
合同结束前，中选人需接受采购人的综合评价。评价结果如满意率达到或超过70％，则本次评价判为合格；如评价结果满意率达不到70％的，则本次评价判为不合格，采购人有权在最后一季度的费用中扣取5％，作为中选人应当向采购人支付的违约金。
六、报价方式及付款方式
（一）报价方式
★1.比选申请人对单价基准价报出统一的折扣率（单位：%，精确到小数点后2位）。响应折扣率必须为固定报价，不接受区间报价（如80%-90%），0＜折扣率≤100％。比选申请人在本包组“广州市老人院2026年其他车辆维修和保养服务报价清单”（详见附件1）上报出统一的折扣率，该折扣率适用于清单内的每一项产品。（清单外配件同享折扣率（%））
2.报价应包含上门服务费、税价、所有零配件的采购、设备检测、通过验收、伴随服务、质保期保障等相关成本费用，以及完成本采购包及合同实施过程中应预见和不可预见的其它一切费用。
（二）付款方式
1.本项目的电瓶车维修费用在采购人收到服务工单（详见附件2）等请款材料后每季度汇总一次并在5个工作日内办理财务支付手续。
2.中选人每次向采购人申请付款时，均应当提供等额有效发票。
3.采购人使用财政资金支付，采购人向财政部门申请付款之日视为采购人按照合同约定履行付款义务。因财政支付审批流程及办理手续或当年广州市财政投资安排经费不足以支付当期全额应付款时而造成项目支付进度有所推延，而导致采购人逾期付款的，采购人不承担逾期付款违约责任；中选人须对此予以理解，且不得以此为由停止或拒绝履行合同义务。


附件1：
	广州市老人院2026年其他车辆维修和保养服务报价清单

	公司名称（盖章）：                         报价日期：    年    月    日

	备注：1、采购人需维修的电瓶车设备类型较多，新旧程度不一，维修配件清单列表不能一一详尽。如维修过程中产生电瓶车设备配件清单以外的内容，则依次按照以京东官网（首选自营店）同类商品当天的零售价格、设备原厂家报价（须经采购人确认）作为单价基准价，并同意按照约定的付款方式及价格进行结算。

	一、电瓶车维修零配件需求清单

	序号 
	配件名称
	规格
	单位
	单价基准价（元）

	1
	电瓶车（绿通）专用电控
	48V
	个
	3955

	2
	电瓶车（绿通）专用电控
	72V
	个
	4795

	3
	电量表
	48V
	个
	203

	4
	电量表
	72V
	个
	756

	5
	KDS 电机
	48V
	个
	3115

	6
	KDS 电机
	72V
	个
	3325

	7
	电瓶车（绿通）专用交流电机
	4kW
	个
	3255

	8
	电瓶车（绿通）专用交流电机
	5kW 
	个
	3325

	9
	电瓶车（绿通）专用交流电机
	7.5kW
	个
	3444

	10
	智能充电机
	48V 
	个
	1365

	11
	智能充电机
	72V
	个
	1582

	12
	电瓶车（绿通）专用免维护电池
	6V-170Ah
	个
	665

	13
	电瓶车（绿通）专用免维护电池
	6V-200Ah
	个
	686

	14
	DCDC 转换器
	48V
	个
	742

	15
	DCDC 转换器
	72V
	个
	819

	16
	直流接触器(天义)
	48V
	个
	385

	17
	直流接触器(天义)
	72V
	个
	455

	18
	国产电锁
	801
	个
	112

	19
	电池连接线/长
	长度＞50cm　
	组
	88

	20
	电池连接线/短
	长度＞50cm 　
	组
	165

	21
	充电插座线路总成
	　
	套
	126

	22
	碳刷架
	　
	套
	18

	23
	电控盖板
	　
	个
	31

	24
	前保险杠
	　
	个
	455

	25
	遮阳帘下锁板
	　
	个
	24

	26
	助力方向系统
	　
	个
	1890

	27
	钢圈(轮毂)
	12寸
	个
	203

	28
	钢圈(轮毂)
	13寸
	个
	245

	29
	后排座垫（长座垫）
	尺寸：约118cmx48cm，实际尺寸按采购人需求
	个
	507

	30
	司机座座垫（方座垫）
	尺寸：约44x47cm，实际尺寸按采购人需求
	个
	304

	31
	靠背
	尺寸：约111x38cm，实际尺寸按采购人需求
	个
	371

	32
	刹车毂
	内径约160mm　
	个
	364

	33
	刹车毂
	内径约180mm　
	个
	392

	34
	刹车片
	　
	个
	255

	35
	制动器总成
	左　
	个
	458

	36
	制动器总成
	右
	个
	458

	37
	车轮（含钢圈）
	　
	个
	483

	38
	轴承
	6204等
	个
	31

	39
	轴承座总成
	
	个
	245

	40
	悬挂衬套
	
	个
	26

	41
	摇臂心轴
	
	个
	26

	42
	摇臂油封
	
	个
	41

	43
	摇臂
	
	个
	325

	44
	摇臂总成
	
	个
	215

	45
	平衡杠总成
	
	个
	336

	46
	羊角轴轴承套
	
	个
	38

	47
	轴承座油封
	
	个
	19

	48
	羊角主销（含铜套）
	
	个
	37

	49
	羊角轴油封
	
	个
	19

	50
	羊角轴总成
	左
	个
	241

	51
	羊角轴总成
	右
	个
	241

	52
	前减震器(含弹簧)
	
	个
	430

	53
	后减震器(含弹簧)
	
	个
	430

	54
	后桥油封
	
	个
	21

	55
	后桥总成
	
	个
	3062

	56
	前围罩
	
	个
	1092

	57
	刹车线
	
	个
	182

	58
	油门主轴
	
	个
	29

	59
	油门踏板
	
	个
	130

	60
	微动开关 
	
	个
	30

	61
	加速器传感器
	
	个
	413

	62
	加速器总成
	
	个
	640

	63
	方向机
	
	个
	644

	64
	方向机防尘胶套
	
	个
	23

	65
	电池卡条螺杆
	
	个
	15

	66
	前减震器上轴套
	
	个
	9

	67
	后减震器上轴套
	
	个
	9

	68
	C型轮毂螺母
	
	个
	6

	69
	前罩锁条胶
	
	个
	36

	70
	JK410钥匙开关
	JK410
	个
	112

	71
	充电插头/新
	圆形(Y-60)
	个
	182

	72
	充电插座/新
	圆形(Y-60)
	个
	171

	73
	直角方向机总成
	
	套
	805

	74
	前摆臂总成
	
	套
	241

	75
	板簧座
	
	套
	42

	76
	U型螺栓螺母
	
	套
	35

	77
	手刹刀
	
	套
	196

	78
	固定驻车块
	
	个
	21

	79
	万向节
	
	套
	234

	80
	后视镜
	
	个
	136

	81
	车灯
	
	个
	115

	82
	雨刮电机总成
	
	套
	686

	83
	前挡风玻璃
	
	件
	1365

	84
	车窗（玻璃门）
	左/右
	件
	910

	85
	车窗合页
	
	个
	45

	86
	挡泥板
	
	件
	196

	87
	座位扶手
	
	件
	322

	88
	液压杆
	
	条
	245

	89
	液压油缸
	长
	条
	945

	90
	液压油缸
	短
	条
	875

	91
	液压油
	
	L
	35

	92
	液压尾板电机
	
	个
	1575

	93
	液压尾板油管
	
	条
	105

	94
	刹车油（1升）
	
	支
	140

	95
	刹车排空
	
	次
	105

	96
	刹车总泵
	
	个
	332

	97
	车门锁体
	
	个
	265

	98
	车门锁芯
	
	个
	150

	99
	刹车鼓
	
	个
	580

	100
	前进后退开关
	
	个
	80

	101
	方向助力控制盒
	
	个
	1180

	102
	玻璃门合页
	
	个
	85

	103
	155R12轮胎
	
	条
	280

	104
	助力管柱
	
	个
	1950

	105
	球磨方向机
	
	个
	960

	106
	前桥稳定拉杆
	
	个
	270

	107
	铅酸水电池
	6V-170Ah
	个
	980

	108
	12V小风扇
	
	个
	180

	109
	主接触器
	
	个
	690

	二、保养服务清单

	序号 
	名称
	规格
	单位 
	单价基准价（元）

	1
	季度保养服务费
	每季度1次保养服务（包括全部电瓶车）
	次
	500

	备注：
单价基准价包含上门服务费、税价、所有零配件的采购、设备检测、通过验收、伴随服务、质保期保障等相关成本费用，维修配件质保期不少于三个月。

	 对单价基准价报出的统一折扣率报价：        %


附件2：

	广州市老人院2026年其他车辆维修和保养服务工单

	故障设备名称：
	
	故障设备存放位置：
	

	报修人：
	
	报修时间：
	

	维修时间：
	
	维修人员：
	

	故障描述及
解决方案：
	

	环境管理要求：（维修完成后，是否做到完工场清）○是○否

	耗材清单：
（名称，型号，数量）
	

院方确认并签名：

	完成时间：

	服务评价：

	○满意○一般○不满意

	验收人签名：
	
	维修人签名：
	

	备注：
	




四、实施程序
（一）发布信息。采购项目经院行政办公会批准后，发布采购公告。
（二）组织比选。报名时间结束后，根据工作安排，原则上5个工作日内组织比选会议，比选会议比选申请人无需现场参加。
（三）成立评选小组。评选小组数量应为3人（含）以上单数。根据项目特点，采取部门推荐，并经摇珠等随机方式进行选取。可根据实际需要增加熟悉该项目技术要求的成员。每个部门代表原则上不超过1人，评选小组组长由项目管理责任部室担任。
（四）比选方法
1.综合评分法，综合评分=技术评分＋商务评分+价格评分。根据服务类采购项目评分比重要求，设定本项目的评分体系，并设定以综合评分最高者中选。各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按比选价由低到高顺序排列；综合评分相同，且比选价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。
2.评分体系如下：

采购包1：广州市老人院2026年护理交互系统设施设备维护保养服务
	技术部分

	分值
	评审内容
	评分细则

	20
	人员组织方案A (5.0分)
	能提供人员组织方案，且至少包含采购包1采购需求中“四、技术/服务标准与要求 第3点 ”的内容： 
（1）能提供的，得5分； 
（2）如未能提供，则不得分，且“人员组织方案B”也不得分。

	
	人员组织方案B (15.0分)
	根据人员组织方案的内容进行评审：
（1）优于采购需求，得15分；
（2）完全满足采购需求，得10分；
（3）部分满足采购需求，得5分；
（4）完全不满足采购需求，不得分。

	15
	技术文档管理方案A (5.0分)
	能提供技术文档管理方案，且至少包含采购包1采购需求中“四、技术/服务标准与要求 第8点 ”的内容： 
（1）能提供的，得5分； 
（2）如未能提供，则不得分，且“技术文档管理方案B”也不得分。

	
	技术文档管理方案B (10.0分)
	根据技术文档管理方案的内容进行评审：
（1）优于采购需求，得10分；
（2）完全满足采购需求，得7分；
（3）部分满足采购需求，得4分；
（4）完全不满足采购需求，不得分。

	25
	设备与系统标准维护服务方案A (5.0分)
	能提供设备与系统标准维护服务方案，且至少包含采购包1采购需求中“五.设备与系统标准维护服务细则”的内容： 
（1）能提供的，得5分； 
（2）如未能提供，则不得分，且“设备与系统标准维护服务方案B”也不得分。

	
	设备与系统标准维护服务方案B (20.0分)
	根据设备与系统标准维护服务方案的内容进行评审：
（1）优于采购需求，得20分；
（2）完全满足采购需求，得12分；
（3）部分满足采购需求，得4分；
（4）完全不满足采购需求，不得分。

	商务评分

	5
	同类业绩
	比选申请人自2023年1月1日至今（以合同签订日期为准），承接过同类项目（同类项目是指：同类设施设备维修）业绩经验的，每提供一项得1分，最高得5分。 【注：1、以合同签订时间为准。需提供合同关键页扫描件（包括双方盖章、签约时间、采购内容），未按要求提供的不得分。2、分支机构响应的，总公司业绩纳入评审。】

	5
	客户评价
	2023年1月1日至今用户单位出具的评价情况，优秀、优良、满意等正面评价的方可计分： 每提供一项得1分，最高5分。 注：①同一客户或同一项目提供多项用户满意度评价的，按一项计算； ②用户满意度评价须经用户单位盖章，评价情况（优秀、优良、满意或类似正面评价）的方可计分。

	5
	在有效期内的体系认证情况
	根据比选申请人提供的有效期内的质量管理体系认证证书进行评审：具有质量管理体系认证证书，得5分。 
【注：需提供认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/的证书信息查询截图，不提供或材料不齐全均不得分。如因比选申请人成立时间不足三个月，导致未能取得相关认证且提供书面说明的，对应证书可得分。】

	5
	对非重大违法违规记录的扣分
	以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站为查询渠道：对列入行政处罚或经营异常的比选申请人，每一条记录扣1分，最高扣5分。如查询结果显示没有相关记录，视为没有上述非重大违法违规记录，则不扣分。以评标委员会于评审时在上述网站查询结果为准，评标委员会应将上述记录查询情况截图存档。注：总公司（总所）投标的，只查询总公司（总所）；分支机构（分所）投标的，只查询该分支机构。

	价格评分

	20
	满足采购要求，符合限价要求为有效报价。
	报价得分＝（比选基准折扣率 / 响应折扣率）× 价格分值【注：满足采购文件要求且响应折扣率最低的为比选基准折扣率。】



采购包2：广州市老人院2026年其他车辆维修和保养服务
	技术评分

	分值
	评审内容
	评分细则

	20
	质量保障方案A (5.0分)
	能提供维修响应方案，且至少包含采购包2采购需求中“五、电瓶车维保要求 （一）质量要求
”的内容： 
（1）能提供的，得5分； 
（2）如未能提供，则不得分，且“质量保障方案B”也不得分。

	
	质量保障方案B (15.0分)
	根据质量保障方案的内容进行评审：
（1）优于采购需求，得15分；
（2）完全满足采购需求，得10分；
（3）部分满足采购需求，得5分；
（4）完全不满足采购需求，不得分。

	15
	维修响应方案A (5.0分)
	能提供维修响应方案，且至少包含采购包2采购需求中“五、电瓶车维保要求（三）维修响应时间要求
”的内容： 
（1）能提供的，得5分； 
（2）如未能提供，则不得分，且“维修响应方案B”也不得分。

	
	维修响应方案B (10.0分)
	根据维修响应方案的内容进行评审：
（1）优于采购需求，得10分；
（2）完全满足采购需求，得7分；
（3）部分满足采购需求，得4分；
（4）完全不满足采购需求，不得分。

	25
	公共安全保障措施A (5.0分)
	能提供公共安全保障措施，且至少包含采购包5采购需求中“五、电瓶车维保要求（六）公共安全卫生的要求
”的内容： 
（1）能提供的，得5分； 
（2）如未能提供，则不得分，且“公共安全保障措施B”也不得分。

	
	公共安全保障措施B (20.0分)
	根据公共安全保障措施的内容进行评审：
（1）优于采购需求，得20分；
（2）完全满足采购需求，得12分；
（3）部分满足采购需求，得4分；
（4）完全不满足采购需求，不得分。

	商务评分

	5
		同类业绩
	比选申请人自2023年1月1日至今（以合同签订日期为准），承接过同类项目（同类项目是指：车辆维修或车辆保养服务类业绩经验的，每提供一项得1分，最高得4分。 
【注：1、以合同签订时间为准。需提供合同关键页扫描件（包括双方盖章、签约时间、采购内容），未按要求提供的不得分。2、分支机构响应的，总公司业绩纳入评审。】

	5
	客户评价
	2023年1月1日至今用户单位出具的评价情况，优秀、优良、满意等正面评价的方可计分： 每提供一项得1分，最高5分。 注：①同一客户或同一项目提供多项用户满意度评价的，按一项计算； ②用户满意度评价须经用户单位盖章，评价情况（优秀、优良、满意或类似正面评价）的方可计分。

	5
	在有效期内的体系认证情况
	根据比选申请人提供的有效期内的质量管理体系认证证书进行评审：具有质量管理体系认证证书，得5分。 
【注：需提供认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/的证书信息查询截图，不提供或材料不齐全均不得分。如因比选申请人成立时间不足三个月，导致未能取得相关认证且提供书面说明的，对应证书可得分。】

	5
	对非重大违法违规记录的扣分 
	以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站为查询渠道：对列入行政处罚或经营异常的比选申请人，每一条记录扣1分，最高扣5分。如查询结果显示没有相关记录，视为没有上述非重大违法违规记录，则不扣分。以评标委员会于评审时在上述网站查询结果为准，评标委员会应将上述记录查询情况截图存档。注：总公司（总所）投标的，只查询总公司（总所）；分支机构（分所）投标的，只查询该分支机构。

	价格评分

	20
	满足采购要求，符合限价要求为有效报价。
	报价得分＝（比选基准折扣率 / 响应折扣率）× 价格分值【注：满足采购文件要求且响应折扣率最低的为比选基准折扣率。】


3.比选原则。
（1）比选活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以采购文件和比选人响应文件为比选的基本依据，并按照采购文件规定的比选方法和比选标准进行比选。
（2）具体比选事项由比选小组负责，并按比选文件的规定办法进行比选。
（3）合格比选人不足有效比选申请人数量的，不得比选。
4.不同的比选申请人之间有下列情形之一的，视为比选申请人串通响应，其响应无效
（1）不同比选申请人的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同比选申请人委托同一单位或者个人办理响应事宜；
（3）不同比选申请人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同比选申请人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
（5）不同比选申请人的响应文件相互混装；
说明：在比选过程中发现比选申请人有上述情形的，比选小组应当认定其响应无效。同时，项目评审时被认定为串通响应的比选申请人不得参加该合同项下的采购活动。
5.价格修正：
对报价的计算错误按以下原则修正：
（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效比选处理。
注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序进行价格澄清。澄清后的价格加盖公章确认后产生约束力，但不得超出比选文件的范围或者改变比选文件的实质性内容，比选申请人不确认的，其比选无效。
（六）确定中选候选人。由评选小组对各比选单位进行比选，原则上以最低报价者为中选人；若报价相同，则以随机抽取方式选取中选人。
（七）比选结果公示。比选结果经院行政办公会确认后3个工作日内，将比选结果在院公示栏或公众网对外进行公示，公示时间为1个工作日，公示结束后向中选人发出中选通知书。
五、响应文件格式 
响应文件格式目录 
响应文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交（完成比选文件的制作后，应加盖公章）。 
	序号
	内容
	备注

	商务文件

	1
	★响应承诺函
	

	2
	★比选申请人廉洁承诺书
	

	3
	★《比选申请人资格声明函》的附件（提供以下相关证照之一的扫描件）：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等。
	

	4
	★属于分支机构报价的，还须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章
	

	5
	法定代表人证明书
	

	6
	法定代表人授权书
	

	7
	★实质性响应条款一览表（如需求中有★条款则需提供）
	

	8
	★报价表
	

	9
	商务评分有关资料
	

	10
	比选申请人认为有必要说明的其他商务文件资料
	

	技术文件

	1
	技术/服务方案一般性条款响应差异表
	

	2
	技术评分有关资料
	

	3
	比选申请人认为有必要说明的其他服务文件资料
	

	其他文件


特别提醒：请比选申请人严格按照表格内容及要求制作响应文件，所有证书类文件提供复印件且必须在有效期内，表中带★的材料将作为比选申请人资格和符合性审查的重要内容之一。


以下附件适用于所有包组
附件1：
响应承诺函
致：广州市老人院
我方收到贵方关于“      ”采购项目（项目编号：     ）的比选文件，完全理解比选文件的所有内容。决定参与本比选项目，据此我方承诺如下：
我方确认收到贵方提供的      采购项目的比选文件的全部内容。
一、我方的比选文件在比选截止日后90天（日历天）内保持有效，如中选，有效期将延至本项目《比选合同》执行期满日为止。
二、我方在参与比选前已仔细研究了比选文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此比选文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在比选申请人的内容，我方同意比选文件的相关条款，放弃对比选文件提出误解和异议的一切权利。
三、我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与响应有关的任何其它数据或信息。
四、我方理解贵方不一定接受最低报价的响应。
五、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方响应货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的响应报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
六、我方与其他比选人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
七、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、以上内容如有虚假或与事实不符的，比选小组可将我方做无效比选处理，我方愿意承担相应的法律责任。
九、我方对在本函及比选文件中所作的所有承诺承担法律责任。
十、所有与本比选项目有关的函件请发往下列地址：
	地址（邮编）
	
	传真
	

	电话、手机
	
	联系人（职务）
	


比选人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章： 
比选人名称（盖章）： 	
日期：   年   月   日
说明：本格式文件内容不得擅自删改。


附件2：

比选申请人廉洁承诺书

广州市老人院：
贵单位　　　年　　月　　日发布的                项目（项目编号：                ）的比选公告，本公司（企业）愿意参加比选，并作出如下廉洁承诺：
1.本公司（企业）严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业有关规定，积极营造公平公正的比选采购活动环境。
2.加强本公司（企业）相关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。在商务活动中发现存在违规违纪违法行为，将及时向监察部门或司法机关举报。
3.不向采购人及其人员提供礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。
4.不为采购人及其人员报销应由采购人或个人支付的费用。
5.不为采购人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。
6.不为采购人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
7.不为采购人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
8.不为采购人及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。
9.不为采购人员的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便。
10.不违反规定安排采购人员在本公司（企业）或本公司（企业）相关企业兼职和领取兼职工资及报酬。
11.不利用非法手段向采购人员打探有关涉及采购人的商业秘密、业务渠道等。
12.采购人对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，本公司（企业）将积极配合，提供相关证据、佐证材料。
本公司（企业）承诺在本次比选采购活动中，如有违反上述廉洁行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，均由我公司（企业）承担。

                                           比选申请人名称（单位盖公章）：             
法定代表人（签名或盖章）：             
时间：                  
说明：本格式文件内容不得擅自删改。

附件3：

实质性响应一览表

	序号
	实质性响应条款
	比选人响应情况
	差异

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	


说明：
1.实质性响应条款一览表后续内容请根据采购文件★号条款详细列举
2.本表所列条款必须一一予以响应，“比选人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
3.请比选人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致比选无效。



附件4：

授权委托证明书
兹授权                  （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理广州市老人院组织的“        ” (项目编号：     )的比选事宜。本授权书有效期与我方响应文件中标注的响应有效期相同。
附：代理人性别：       年龄：        职务：               
　　身份证号码：                     


比选申请人：（盖章）
20  年   月   日

说明：法定代表人亲自办理比选事宜的，无需提交本证明书。







附件5：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，比选申请人可参照以下格式提供承诺）
承诺函
致：广州市老人院
对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：
如中选，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)
（一）星号条款
1.
2.
.........
（二）三角号条款
1.
2.
.........
（三）非星号、非三角号条款
1.
2.
.........
特此承诺。
                                               比选申请人名称（盖章）：___________
日期： 年 月 日


附件6：
（以下格式文件由比选申请人根据需要选用）
业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目地址
	合同总价
	合同签订时间
	项目质量
	项目单位联系人电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


填报要求：依据商务评审中的业绩要求填写本表并提供相关证明材料。请比选申请人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

附件7：
技术/服务方案一般性条款响应差异表
	采购需求
	比选申请响应

	序号
	项目内容
	承诺
	差异

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	…
	
	
	


填报要求：请按采购需求列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。



附件8：

《商务条件响应表》
	序号
	参数性质
	比选文件规定的商务条件
	响应文件响应的具体内容
	是否偏离
	证明文件所在位置
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


说明：
1.“比选文件规定的商务条件”项下填写的内容应与比选文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。
2.比选申请人应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对比选文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者的，将视为未实质性满足比选文件要求。比选申请人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。
3.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。
4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
5.“备注”处可填写偏离情况的说明。
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