
 广州市老人院2025年老年人躯体功能状态智能识别装备采购项目采购公告
一、项目概况
广州市老人院拟采用院内比选方式组织采购老年人躯体功能状态智能识别装备，欢迎符合资格条件的比选申请人参加。
二、项目基本情况
项目名称：广州市老人院2025年老年人躯体功能状态智能识别装备采购项目
项目编号：2025-012B
预算金额：430000元。
采购方式：院内比选
三、采购需求
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	是否允许进口产品

	A02320800
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	老年人躯体功能状态智能识别装备
	1（批）
	详见采购方案
	430000
	否



本采购包不接受联合体响应。中选人不得将本项目分包/转包。
合同履行期限：供货及安装完成期限为签订合同之日起15个自然日内。
四、申请人的资格要求
（一）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；分支机构响应的，必须由总公司（总所）授权【依据总公司（总所）的企业法人营业执照或事业法人登记证或其他组织的营业执照或执业许可证或居民身份证等相关证照的扫描件、分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书】。
（二）供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以比选评审小组于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。
（三）本项目不接受联合体响应。
五、提交比选文件截止时间
 2025 年 11 月 28 日 17  时00分00秒 （北京时间）
递交地点：广州市白云区钟落潭镇新村广从十路1288号广州市老人院
递交方式：现场递交。（比选申请人在比选文件截止时间前现场递交到指定递交地点）
收件人：  杨先生         联系电话：020-87411201 
六、公告期限
 2025 年 11 月 25 日至 2025 年 11 月 28 日（北京时间,法定节假日除外），共 3 个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目采用纸质资料比选，比选申请人参加本项目比选需按采购文件要求提交正本、副本各一份资料。资料若为复印件须加盖公章。
2.比选申请人提交比选资料均应密封包装，注明比选文件递交日期和比选单位名称，并加盖公章（否则比选文件视为无效）。
八、对本次比选提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称：广州市老人院
地  址：广州市白云区钟落潭新村广从十路1288号
联系方式：020-87411201
2.项目联系方式
项目联系人：唐先生
电  话：020-37402159
                                         

                                                广州市老人院
 2025 年 11月 25日












广州市老人院2025年老年人躯体功能状态智能识别装备采购项目方案
广州市老人院拟采用院内比选方式组织采购老年人躯体功能状态智能识别装备，欢迎符合资格条件的比选申请人参加。
一、项目基本情况
项目名称：广州市老人院2025年老年人躯体功能状态智能识别装备采购项目
项目编号：2025-012B
采购方式：院内比选
预算金额：430000元。
采购需求：老年人躯体功能状态智能识别装备一批
	[bookmark: OLE_LINK7]品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	是否允许进口产品

	A02320800
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	老年人躯体功能状态智能识别装备
	1（批）
	详见采购方案
	430000
	否



本采购包不接受联合体响应。中选人不得将本项目分包/转包。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Hlk211456732]（一）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；分支机构响应的，必须由总公司（总所）授权【依据总公司（总所）的企业法人营业执照或事业法人登记证或其他组织的营业执照或执业许可证或居民身份证等相关证照的扫描件、分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书】。
（二）供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以比选评审小组于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。
（三）本项目不接受联合体响应。
三、采购需求
（一）有关说明：
1.比选申请人须对本项目的采购标的进行整体响应，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的响应都被视为无效响应。
2.采购需求中标注“★”号条款为实质性条款（如有），必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，将导致比选（响应）无效。
3.采购需求中标注“▲”号条款为重要技术参数（如有），将根据评审要求影响其得分，但不作为无效比选（响应）条款。
[bookmark: _Hlk211456762]★4.请比选申请人在比选文件中提供《响应承诺函》。
★5.请比选申请人在比选文件中提供《比选申请人廉洁承诺书》。
（二）项目基本概况
项目属性：货物类
本项目核心产品为欠驱动多关节柔性外骨骼设备（多家供应商提供的核心产品中任意一个产品品牌相同的，按一家供应商计算）。供应商必须在比选文件中填写所投核心产品的品牌，否则按无效处理。
老年人躯体功能状态智能识别装备包括毫米波雷达模组设备、外骨骼辅助康复设备，可以智能采集老年人运动轨迹、体态、躯体康复状态等数据，辅助康复训练。采集的数据可用于二次开发利用，分析识别老年人多维度躯体功能状态。
（三）技术/服务标准与要求：
1. 产品技术参数要求      
	产品名称
	技术参数
	数量（单位）
	单价限价（元）

	毫米波雷达模组套装
	1.跌倒检测雷达
★1.1核心功能：跌倒检测；（提供承诺函或产品彩页或具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或产品说明书扫描件或技术白皮书扫描件或盖有制造商公章的技术参数确认函作为佐证材料）
1.2核心射频参数；
★1.2.1工作频段：57GHz≤工作频段≤65GHz；（提供产品彩页或具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或产品说明书扫描件或技术白皮书扫描件或盖有制造商公章的技术参数确认函作为佐证材料）
1.2.2调制波形：FMCW；
1.2.3扫频带宽：≤2GHz； 
1.3探测性能参数
1.3.1水平视角不窄于-45°～＋45°，俯仰视角不窄于-45°～＋45°；
[bookmark: OLE_LINK8]1.3.2测距范围不窄于0.3m～4m； 
1.3.3距离分辨率≤0.08m； 
1.3.4速度分辨率≤0.10m/s； 
1.3.5数据周期≤70ms； 
1.4接口与连接：RS485/WIFI； 
1.5电源与功耗
1.5.1工作电压：9V～12VDC；
1.5.2工作电流：≤200mA@12VDC；
1.5.3功耗：≤2.4W；
1.6工作温度范围不窄于-40℃～＋50℃；

2. 毫米波雷达采集套件
2.1核心功能
2.1.1毫米波感知与数据采集；
2.1.2支持片外数据采集和基带算法处理； 
★2.1.3多目标测速定位；或多场景目标人员运动轨迹追踪；或多人轨迹定位；（提供承诺函或产品彩页或具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或产品说明书扫描件或技术白皮书扫描件或盖有制造商公章的技术参数确认函作为佐证材料）
2.2核心射频参数
★2.2.1工作频段：57GHz≤工作频段≤79GHz；（提供产品彩页或具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或产品说明书扫描件或技术白皮书扫描件或盖有制造商公章的技术参数确认函作为佐证材料）
2.2.2调制波形：FMCW；
2.2.3线性调频带宽：≥2GHz； 
2.2.4线性调频速率最快：200MHz/μs； 
2.2.5相位噪声：-90dBc/Hz@1MHz；
2.2.6最高线性调频扫频带宽：6GHz； 
2.3探测性能参数
2.3.1距离分辨率：≤0.08m（推算值，基于线性调频带宽）； 
[bookmark: OLE_LINK4]2.3.2速度分辨率：≤0.10m/s（推算值，基于线性调频速率）； 
2.3.3数据周期：≤70ms； 
2.4接口与连接
2.4.1接收链路信噪比：14dB；
2.4.2通讯接口：标准四线SPIslave控制接口； 
2.4.3支持USB3.0采集卡；
2.5工作电压：VDD:2.5V～3V（芯片）；
2.6功耗：≤0.7W（芯片）；
2.7工作环境：支持多种供电形式（需外部适配）。
3.对房间进行整体毫米波雷达模组套装配置
	20（套）
	7000

	欠驱动多关节柔性外骨骼
	1.主机组成部分：由腰部机电总成、传力带组件、左右小腿组件、左右脚套等组成；
2.机器人系统带过载检测；过载时停止电机输出，同时关节可以自由活动；紧急情况下按下急停开关可以使设备断电；
3.可以实时采集步态数据和辅助力矩数据；
★4.关节数量：单电机助力4个关节（主动助力双侧踝关节，被动助力双侧髋关节）；或单侧踝关节；或双侧髋关节；（提供产品彩页或具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或产品说明书扫描件或技术白皮书扫描件或盖有制造商公章的技术参数确认函作为佐证材料）
5.电池：锂电池组，电池可拆卸、可更换，标称电压22.2V，最高电压25.2V ，标称容量 4800mAh，单次续航≥2h，累计充放电次数≥1000次；
★6.关节运动角度：踝关节最大背屈≥40°，最大跖屈≥35°；或髋关节最大屈曲≥106°，最大伸展≥23°；或采用柔性结构，对关节运动角度无限制；（提供产品彩页或具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或产品说明书扫描件或技术白皮书扫描件或盖有制造商公章的技术参数确认函作为佐证材料）
★7. 2kg≤整机重量≤4kg；（提供产品彩页或具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或产品说明书扫描件或技术白皮书扫描件或盖有制造商公章的技术参数确认函作为佐证材料）
8.适用人群身高体重范围：
8.1适用人群身高范围：150cm～190cm；
8.2适用人群体重范围：≤85kg；
9.腰围调节范围：70～125mm；
10.最大辅助力矩：28Nm；
11.辅助力矩精度≤±2Nm；
12.助力效果：用于改善行走不稳、中风偏瘫步态、足下垂、足内外翻、行走无力等多种行走障碍，或为下肢运动提供减负支撑，减少步行代谢消耗；（提供承诺函或产品彩页或具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或产品说明书扫描件或技术白皮书扫描件或盖有制造商公章的技术参数确认函作为佐证材料）
13.机身所有绑带材料采用高密度耐磨透气材料组合而成；
14.工作环境：温度：0℃～35℃；相对湿度：30％～75％；大气压力：700hPa～1060hPa；
15.功能实现：机器人可对步行运动进行助力。利用下肢摆动角度数据判断运动状态，并在步行时准确计算实时步态相位；在恰当时机提供主动与被动辅助力矩，减轻肌肉发力，从而减少步行时的能量消耗，让步行更轻松；传感器实时读取数据，包括下肢运动角度和辅助力矩；
16.通信功能：助力外骨骼可通过蓝牙通信协议实现与PC端上位机通信，数据实时传输并动态展示；
17.开发功能：多运动模式辅助（跑步、上下楼梯等）；助力曲线根据不同使用者个性化调节。
	1（套）
	140000

	多关节被动助行外骨骼软服
	1.组成部分：由腰带组件、传力带组件、紧身裤衬底、棘轮松紧器、左右脚套等组成；
★2.关节数量≥4个，至少包含双侧髋、踝关节；或采用柔性结构；或自由度≥14个；（提供产品彩页或具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或产品说明书扫描件或技术白皮书扫描件或盖有制造商公章的技术参数确认函作为佐证材料）
★3.助力幅度调节：棘轮松紧器调节或固定助力扭矩；（提供产品彩页或具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或产品说明书扫描件或技术白皮书扫描件或盖有制造商公章的技术参数确认函作为佐证材料）
★4.关节运动角度：髋关节最大屈曲≥110°、最大伸展≥20°，膝关节最大屈曲≥100°，踝关节最大背屈≥40°、最大跖屈≥30°；或采用柔性结构，对关节运动角度无限制；（提供产品彩页或具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或产品说明书扫描件或技术白皮书扫描件或盖有制造商公章的技术参数确认函作为佐证材料）
★5. 0.4kg≤整机重量≤5.5kg；（提供产品彩页或具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或产品说明书扫描件或技术白皮书扫描件或盖有制造商公章的技术参数确认函作为佐证材料）
6.人机工学设计： 基于人机工学的分析，根据软服的动态受力情况以及人体不同部位的粘弹性特征以及舒适性要求，优化出一套将载荷传递到坚实的后腰部和背部的传力方案，不仅保证了软服的性能发挥，也提升了人体的穿戴舒适性；
7.适用人群身高体重范围：
7.1适用人群身高范围：150cm～190cm；
7.2适用人群体重范围：≤85kg；
8.腰围调节范围：70～125mm；
9.最大辅助力矩：8Nm；
10.助力效果：可减少步行代谢消耗；或提供显著的减负或减重效果，站立减重或减负≥55%，行走减重或减负≥35%；（提供承诺函或产品彩页或具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或产品说明书扫描件或技术白皮书扫描件或盖有制造商公章的技术参数确认函作为佐证材料）
11.机身所有绑带材料采用高密度耐磨透气材料组合而成；
12.工作环境：温度：0℃～35℃；相对湿度：30％～75％；大气压力： 700hPa～1060hPa；
13.功能实现：被动助行软服由纯柔性织物构成，与人体组织共同构成一个弹性储能单元，可实现动能回收的功能：其在人体步行时可以在每一周期内先储存踝关节的负功，然后返还正功动能，从而减少了一部分人体的做功输出，减少步行所需的体能消耗。 
	10（套）
	15000


2.质量保证要求
★2.1比选申请人须提供完整的装备应用实施方案，包括但各套装设备具体配置方案，智能采集老年人运动轨迹、体态、步行状态等数据方案，安装调试方案等。（提供加盖公章的承诺函及具体方案内容） 
2.2中选人应保证设备及所有配件是全新的；型号、规格必须符合或优于采购文件所述的各项技术指标；所提供设备及配件达到该项设备的出厂质量标准；质保期限3年，自验收之日起算。
3.安装、调试和验收要求
   设备各组件与配件齐全；中选人送货至采购人指定地点并组织技术队伍现场安装调试；在完成安装调试后，经采购人确认并邀请3名第三方专家参与现场验收，专家费用由中选人承担。
4.售后服务要求
4.1 人员培训
    中选人自验收之日起1年内，为采购人提供的培训次数不能少于1次；培训内容包括设备维护、硬件和软件的使用和数据分析，不需采购人支付额外费用。
4.2设备故障响应
中选人对故障响应时间不得超过3个工作日，并在10个工作日内修复；在质保期内，中选人免费为采购人提供现场维修服务，期间所有产生费用由中选人自理；若在质保期内，10个工作日内无法修复设备，中选人必须提供替代设备给采购人使用，直到故障设备修复为止；若质保期内设备不能维修的，免费更换；不在质保期内产生的故障，需要采购人备品备件或支出的，中选人应向采购人说明。
4.3 设备维护
质保期内，中选人应按采购人需求对设备进行免费检查和维护。
5.人员要求
比选申请人技术团队配备使用指导培训人员、维修人员、维保人员等专业人员。
6.报价要求
★本项目为单价限价及总价限价项目，比选申请人报价时不能超单价限价和总价限价，否则为无效报价。
比选申请人按附件3《比选报价表》报价，报价应包含设备材料与加工组装费，设备运输费、安装人员费、培训费和服务人员工资等与该项目有关的所有费用。
（四）商务要求：
	货物/服务提供时间
	供货及安装完成期限为签订合同之日起15个自然日内。

	货物/服务提供地点
	广东省广州市白云区钟落潭新村广从十路1288号广州市老人院上水院区（广州市老年医院）；广东省广州市广汕八路988号广州市老人院镇龙院区。

	比选有效期
	从提交比选（响应）文件的截止之日起90日历天

	付款方式
	1.合同签署生效并收到中选人的请款资料后5个工作日内办理支付手续，采购人支付合同总金额的50%给中选人作为合同预付款。
2.中选人设备安装完成，经验收合格、并对采购人进行培训并收到发票等相关资料后5个工作日内办理支付手续，采购人支付合同总金额的50%给中选人作为尾款。

	验收要求
	按采购需求中“安装、调试和验收要求”。



四、实施程序
（一）发布信息。采购项目经院行政办公会批准后，发布采购公告。
（二）组织比选。报名时间结束后，根据工作安排，原则上5个工作日内组织比选会议，比选会议比选申请人无需现场参加。
（三）成立评选小组。评选小组数量应为3人（含）以上单数。根据项目特点，采取部门推荐，并经摇珠等随机方式进行选取。可根据实际需要增加熟悉该项目技术要求的成员。每个部门代表原则上不超过1人，评选小组组长由项目管理责任部室担任。
（四）比选要求。
1.比选方法
价格评分法：满足采购需求，同等条件下低价者中选。
评分体系如下：
	价格评分

	分值（100）
	评审内容
	评分细则

	100分
	满足采购要求，评选小组成员对有效比选申请人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，修正错误的原则参见第4点。由此得出各有效比选申请人的比选价。
	价格分统一采用低价优先法计算，各有效比选申请人的比选价（指比选报价经修正、折扣后的价格）中，取最低价为比选基准价，其价格分为满分。其他比选人的价格分统一按照下列公式计算：
价格评分=(比选基准价/最后比选报价)×价格分值


2.比选原则。
[bookmark: _GoBack]（1）比选活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以采购文件和比选人响应文件为比选的基本依据，并按照采购文件规定的比选方法和比选标准进行比选。
（2）具体比选事项由比选小组负责，并按比选文件的规定办法进行比选。
（3）合格比选人不足有效比选申请人数量的，不得比选。
3.不同的比选申请人之间有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
说明：在比选过程中发现供应商有上述情形的，比选小组应当认定其响应无效。同时，项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。
4.价格修正：
对报价的计算错误按以下原则修正：
（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效比选处理。
注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序进行价格澄清。澄清后的价格加盖公章确认后产生约束力，但不得超出比选文件的范围或者改变比选文件的实质性内容，比选申请人不确认的，其比选无效。
（五）确定中选候选人。
综合评分法：
由评选小组对各比选单位进行比选，原则上以综合评分最高为中选人；若分数相同，则以随机抽取方式选取中选人。
（六）比选结果公示。
比选结果经院行政办公会确认后3个工作日内，将比选结果在院公示栏或公众网对外进行公示，公示时间为1个工作日，并向中选人发出中选通知书。
五、响应文件格式 
响应文件格式目录 
响应文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交（完成比选文件的制作后，应加盖公章）。 
	序号
	内容
	备注

	商务文件

	1
	★响应承诺函
	

	2
	★比选申请人廉洁承诺书
	

	3
	★《比选申请人资格声明函》的附件（提供以下相关证照之一的扫描件）：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等。
	

	4
	★属于分支机构报价的，还须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章
	

	5
	法定代表人证明书
	

	6
	法定代表人授权书
	

	7
	★实质性响应条款一览表（如需求中有★条款则需提供）
	

	8
	★报价表
	

	9
	商务评分有关资料
	

	10
	比选申请人认为有必要说明的其他商务文件资料
	

	技术文件

	1
	技术/服务方案一般性条款响应差异表
	

	2
	技术评分有关资料
	

	3
	比选申请人认为有必要说明的其他服务文件资料
	

	其他文件



特别提醒：请比选申请人严格按照表格内容及要求制作响应文件，所有证书类文件提供复印件且必须在有效期内，表中带★的材料将作为比选申请人资格和符合性审查的重要内容之一。





















附件1：
响应承诺函
致：广州市老人院
我方收到贵方关于“      ”采购项目（项目编号：     ）的比选文件，完全理解比选文件的所有内容。决定参与本比选项目，据此我方承诺如下：
我方确认收到贵方提供的      采购项目的比选文件的全部内容。
一、我方的比选文件在比选截止日后90天（日历天）内保持有效，如中选，有效期将延至本项目《比选合同》执行期满日为止。
二、我方在参与比选前已仔细研究了比选文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此比选文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在比选申请人的内容，我方同意比选文件的相关条款，放弃对比选文件提出误解和异议的一切权利。
三、我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与响应有关的任何其它数据或信息。
四、我方理解贵方不一定接受最低报价的响应。
五、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方响应货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的响应报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
六、我方与其他比选人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
七、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、以上内容如有虚假或与事实不符的，比选小组可将我方做无效比选处理，我方愿意承担相应的法律责任。
九、我方对在本函及比选文件中所作的所有承诺承担法律责任。
十、所有与本比选项目有关的函件请发往下列地址：
	地址（邮编）
	
	传真
	

	电话、手机
	
	联系人（职务）
	


比选人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章： 
比选人名称（盖章）： 	
日期：   年   月   日
[bookmark: _Toc37581429]说明：本格式文件内容不得擅自删改。























附件2：
比选申请人廉洁承诺书

广州市老人院：
贵单位　　　年　　月　　日发布的                项目（项目编号：                ）的比选公告，本公司（企业）愿意参加比选，并作出如下廉洁承诺：
1.本公司（企业）严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业有关规定，积极营造公平公正的比选采购活动环境。
2.加强本公司（企业）相关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。在商务活动中发现存在违规违纪违法行为，将及时向监察部门或司法机关举报。
3.不向采购人及其人员提供礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。
4.不为采购人及其人员报销应由采购人或个人支付的费用。
5.不为采购人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。
6.不为采购人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
7.不为采购人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
8.不为采购人及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。
9.不为采购人员的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便。
10.不违反规定安排采购人员在本公司（企业）或本公司（企业）相关企业兼职和领取兼职工资及报酬。
11.不利用非法手段向采购人员打探有关涉及采购人的商业秘密、业务渠道等。
12.采购人对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，本公司（企业）将积极配合，提供相关证据、佐证材料。
本公司（企业）承诺在本次比选采购活动中，如有违反上述廉洁行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，均由我公司（企业）承担。

                                           比选申请人名称（单位盖公章）：             
法定代表人（签名）：             
时间：                  
说明：本格式文件内容不得擅自删改。

附件3：
报价表
采购项目编号：
项目名称：
比选申请人名称：
	品目号
	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌
	产地
	制造商名称
	单价（元）
	数量
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	




比选申请人签章：__________________
日期： 年  月   日

附件4：
实质性响应一览表
	序号
	实质性响应条款
	比选人响应情况
	差异

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	


说明：
1.实质性响应条款一览表后续内容请根据采购文件★号条款详细列举
2.本表所列条款必须一一予以响应，“比选人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
3.请比选人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致比选无效。
附件5：

授权委托证明书
兹授权                  （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理广州市老人院组织的“        ” (项目编号：     )的比选事宜。本授权书有效期与我方响应文件中标注的响应有效期相同。
附：代理人性别：       年龄：        职务：               
　　身份证号码：                     


比选申请人：（盖章）
20  年   月   日

说明：法定代表人亲自办理比选事宜的，无需提交本证明书。

附件6：
（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，比选申请人可参照以下格式提供承诺）
承诺函
致：广州市老人院
对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：
如中选，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)
（一）星号条款
1.
2.
.........
（二）三角号条款
1.
2.
.........
（三）非星号、非三角号条款
1.
2.
.........
特此承诺。
                                               比选申请人名称（盖章）：___________
日期： 年 月 日

附件7：
（以下格式文件由比选申请人根据需要选用）
业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目地址
	合同总价
	合同签订时间
	项目质量
	项目单位联系人电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


填报要求：依据商务评审中的业绩要求填写本表并提供相关证明材料。请比选申请人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。



附件8：
技术/服务方案一般性条款响应差异表
	采购需求
	比选申请响应

	序号
	项目内容
	承诺
	差异

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	…
	
	
	


填报要求：请按采购需求列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。



附件9：

《商务条件响应表》
	序号
	参数性质
	比选文件规定的商务条件
	响应文件响应的具体内容
	是否偏离
	证明文件所在位置
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


说明：
1.“比选文件规定的商务条件”项下填写的内容应与比选文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。
2.比选申请人应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对比选文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者的，将视为未实质性满足比选文件要求。比选申请人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。
3.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。
4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

1

